***Светодиодная лампа КИПМ42-102***

*Описание:*

Светодиодная лампа предназначена для замены ламп накаливания, устанавливаемых в фонари для аттракционов, парков, а также для рекламной подсветки. Это новое поколение осветительных ламп, совмещающих в себе традиционное исполнение (цоколь Е14), высокую надежность (25 000 часов или 3,0 года), отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучений, высокую насыщенность цвета, низкое тепловыделение, высокую коррозионную стойкость цоколя, малое энергопотребление (экономия до 90% мощности) и широкий ряд рабочих напряжений.

*Характеристики:*

Потребляемая мощность не более **2,0 Вт**

Изготавливаются лампы со следующей стандартной линейкой напряжений, В:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 36 | 48 | 55 | 60 | 75 | 110 |

|  |
| --- |
| Сила света источника излучения лампы, кд |
| К (625 нм) | Ж (590 нм) | Л (525 нм) | Б | С (480 нм) |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |