***Светодиодная лампа КИПМ42-103***

*Описание:*

Светодиодная лампа предназначена для замены ламп накаливания, устанавливаемых в фонари световой сигнализации. Это новое поколение осветительных ламп, совмещающих в себе традиционное исполнение (цоколь Е27), высокую надежность (25 000 часов или 3,0 года), отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучений, высокую насыщенность цвета, отсутствие нагрева и высокую коррозионную стойкость цоколя, малое энергопотребление (экономия до 90% мощности) и широкий ряд рабочих напряжений.

*Характеристики:*

Потребляемая мощность не более **4,5 Вт**

Изготавливаются лампы со следующей стандартной линейкой напряжений, В:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 36 | 48 | 55 | 60 | 75 | 110 | 127 | 220 |

